번 호

분 류

품 명

제조사

1

LED Display

ISA480M64-i18GOB

ELROIMEDIA

□ 제품 사진

	<제품 개요> 적, 녹, 청(RGB) 발광다이오드(LED/Light Emitting Diode)를 광원을 사용하여 LIVE동영상 및 각종문자, 그래픽화면을 표출하는 LED 전광판으로 홍보 및 각종 지도정보 표출이 용이하다.

□ 제품 특징

□ LED 영상 전체 화면 또는 분할 표출 가능 □ 넓은 시야각(가시각도) 확보를 위한 최신 소자 사용 □ 높은 색순도의 소자를 사용해 색상 재현력 향상	□ LED를 RANK 구분하여 입고하여 PIXEL내 동일 위치의 소자는 색조 및 휘도 RANK가 동일한 LED를 배치 □ Pixel간 color 얼룩 현상 최소화 및 고화질화된 제품

□ 제품 사양

Pixel Pitch	1.86mm	Module Size	320 x 160
Module Resolution	172 x 86	LED type	GOB
Cabinet Size	640 x 480	Cabinet Resolution	344 x 258
Cabinet Material	Aluminium Diecasting	Cabinet Weight	<7kg
Pixel Density	288,400 pixels/㎡	Brightness(CD)	>600cd/㎡
Gray Level	256	Refresh Rate	>3840Hz
Power(W)	240W	Viewing Angle	H: 140°, V: 140°
Hanging Limit	<15PCS	IP Grade	IP43 Front
OP Temp / Humidity	-30°C ~ 60°C 10% ~ 95%	Lifespan	100,000H